**33.** Требования к чертежу общего вида изделия и конфекционной карте:

1) чертеж общего вида изделия и конфекционная карта представляются в случае, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца:

2) конфекционная карта (образцы текстильных, трикотажных материалов, кожи, фурнитуры, отделки и других, рекомендуемого для изготовления изделия) представляется в том случае, если промышленный образец относится к изделиям легкой и текстильной промышленности. Образцы материалов с повторяющимся рисунком (декоративных материалов, ковровых покрытий, тканей и др.) представляются в размере раппорта каждого рисунка;

3) элементы на чертежах обозначаются арабскими цифрами. Один и тот же элемент на нескольких чертежах обозначается одной и той же цифрой.

Изображение на чертеже может быть представлено в прямоугольных (ортогональных) проекциях (в различных видах, разрезах и сечениях). Для наглядности допускается его представление в аксонометрической проекции.

Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам, за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.

Каждый чертеж нумеруется как фигура (например, фигура 1, фигура 2) в порядке единой нумерации, независимо от вида изображения, в соответствии с очередностью их упоминания в тексте описания промышленного образца.

Каждый чертеж представляется на отдельном листе, в правом верхнем углу которого приводится название промышленного образца. Если заявлена группа промышленных образцов, указывается название промышленного образца, к которому он относится.

\* Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов…»